**数字化语音采集回放系统测试表**

测试组： 测试时间：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 测试项 | 得分 | 备注 |
| 1 | 带通滤波器：通带为300Hz～3.4kHz **（10分）** |  |  |
| 2 | 语音存储功能，存储时间不低于10s。**（20分）** |  |  |
| 3 | 语音回放质量良好。**（10分）** |  |  |
| 4 | 语音回放清晰，无明显噪声。**（10分）** |  |  |
| 5 | 采用编码技术，提高存储时间。**（15分）** |  |  |
| 6 | 输出音量控制功能。**（10分）** |  |  |
| 8 | 其他自主发挥。**（5分）** |  |  |
| 9 | 设计报告**（20分）** |  |  |
| 10 | **总分** |  |  |

**说明：**

（1）各信号输入、输出端子必须预留测量端子，以便于测量。

（2）测试使用信号源、示波器、带外放功能的手机等。